## Zkouška spínače parkovací brzdy

1. | Odmontujte zadní středovou konzolu.

2. | Od spínače ruční brzdy (B) odpojte konektor spínače ruční brzdy (A).

3.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi kladným vývodem (C) a kostrou.

- Při zatažené páce parkovací brzdy musí být obvod uzavřený.
- Při uvolněné páce parkovací brzdy nesmí být obvod uzavřený.

POZNÁMKA:

- Pokud se současně rozsvítí kontrolka ABS / VSA a kontrolka brzdového systému, zkontrolujte nejprve systém ABS nebo VSA: ABS, VSA.
- Pokud je spínač ruční brzdy a spínač hladiny brzdové kapaliny v pořádku, ale nefunguje kontrolka brzdového systému, zkontrolujte systém ABS nebo VSA: ABS, VSA.

4. | Namontujte zpět zadní středovou konzolu.