## Výměna předního žebra

POZNÁMKA:

- Dbejte, abyste nepoškrábali přední nárazník a karosérii.
- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.

1. | Vyšroubujte šroub (A) a uvolněte příchytky (B), potom odmontujte přední žebro (C).

2.

Namontujte žebro v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda spony nejsou poškozené nebo zdeformované, případně je vyměňte za nové.
- Bezpečně připněte klipy.