Výměna kompresoru klimatizace (L13A/R18A)

## Výměna kompresoru klimatizace

POZNÁMKA: Nemontujte do systému kompresor klimatizace dokud si nebudete jisti, že systém není zbaven jakékoliv nečistoty. Montáž kompresoru klimatizace do kontaminovaného systému může mít za důsledek předčasnou poruchu kompresoru klimatizace.

1. | Pokud je kompresor klimatizace alespoň částečně provozuschopný, nechte motor běžet po několik minut na volnoběh se zapnutou klimatizací a potom jej vypněte.

2. | Ve vypouštěcí / recyklační / plnicí stanici vypusťte chladivo.

3. | Odmontujte kryt předního emblému.

4. | Zvednutím výčnělku (A) uvolněte zámek a vytáhněte konektor spojky kompresoru klimatizace (B). Odpojte konektor spojky kompresoru a odstraňte spony konektorů (C).

5. | Odmontujte spodní kryt motoru.

6. | Vyšroubujte šroub a matici a odpojte od kompresoru klimatizace sací hadici (A) a odtokovou hadici (B). Trubky po odpojení okamžitě zazátkujte, případně zakryjte, aby se zabránilo vniknutí vlhkosti a prachu do systému.

7. | Vymontujte upevňovací šrouby a kompresor klimatizace (A). Dejte pozor, abyste při demontáži kompresoru klimatizace nepoškodili lamely chladiče.

8.

Namontujte kompresor v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda klimatizační rozvody nevykazují známky znečištění.
- Při každém přetěsňování vyměňte O-kroužky za nové a před montáží na ně naneste tenkou vrstvu oleje do chladicí směsi. Zkontrolujte, zda jsou O-kroužky skutečně určeny pro chladicí směs HFC-134a (R-134a), aby nedocházelo k unikání.
- Pro spirálové kompresory SANDEN HFC-134a užívejte výhradně chladicí olej určený pro kompresory spirálového typu (SANDEN SP-10).
- Aby se zabránilo znečištění, nevracejte vypuštěný olej do nádoby a nikdy jej nemíchejte s jinými chladicími oleji.
- Okamžitě po nalití oleje nasaďte na nádobu víčko a utěsněte ji proti vlhkosti.
- Snažte se vozidlo nepotřísnit olejem do chladiva, poškozuje lak. Pokud dojde k potřísnění laku chladícím olejem, olej okamžitě smyjte.
- Naplňte systém.