## Specifikace karosérie / geometrie kol

Geometrie předních kol (modely s benzínovým motorem)
Odklon kola | 0 ° 00 '±30 '
Záklon | 4 ° 14 '±30 '
Sbíhavost | 0±2 mm
Úhel natočení předních kol | 16palcové kolo | vnitřní | 41 ° 05 '±2 °
vnější | 33 °05' (Reference)
17palcové kolo | vnitřní | 36 ° 44 '±2 °
vnější | 30 °38' (reference)

Geometrie zadních kol (modely s benzínovým motorem)
Odklon kola | -1 ° 00 '±30 '
Sbíhavost | DOVNITŘ 4±2 mm

Geometrie předních kol (modely s dieselovým motorem)
Odklon kola | 0 ° 30 '±30 '
Záklon | 4 ° 14 '±30 '
Sbíhavost | 0±2 mm
Úhel natočení předních kol | 16palcové kolo | vnitřní | 38 ° 32 '±2 °
vnější | 32 °31' (reference)
17palcové kolo | vnitřní | 36 ° 32 '±2 °
vnější | 31 °16' (reference)

Geometrie zadních kol (modely s dieselovým motorem)
Odklon kola | -1 ° 00 '±30 '
Sbíhavost | DOVNITŘ 4±2 mm