## Výměna potahu zadního sedadla

POZNÁMKA:

- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.
- Dejte pozor, abyste neroztrhli švy nebo nepoškodili potahy sedadel.
- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.

1. | Odmontujte zadní sedadlo.

2. | Odmontujte zadní sedadlo.

3. | Stáhněte obložení (A) spodního krytu zadního sedáku, uvolněte háčky (B) a háčky (C), potom jej sundejte.

4. | Uvolněte spony (A) potahu sedáku a háčky (B) potahu sedáku ze spodního krytu a odmontujte šrouby (C). Polštář pravého sedáku Polštář levého sedáku

5. | Oddělte spodní kryt (A) sedáku od sedáku (B).

6. | Oddělte od sebe rám sedáku (B) a potah / vycpávku sedáku (A).

7. | Stáhněte okraj potahu sedáku po celém obvodu, uvolněte spony (A) a stáhněte potah sedáku. Polštář pravého sedáku Polštář levého sedáku

8. | Sedák pravého sedadla: V případě potřeby sundejte sponu a vnitřní kryt (A).

9. | Sedák levého sedadla: V případě potřeby vyšroubujte šroub a sundejte potah sedáku (A).

10.

Potah nasaďte v opačném sledu operací stahování, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Aby při natahování potahu sedáku nedošlo ke zvlnění, je třeba materiál potahu před připevněním spon, háčků a pásků na polštáři urovnat.
- Veškeré demontované příchytky vyměňte za nové (A).