Odstraňování závad podle kódů DTC: P1536 (176-2) (N22A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P1536 (176-2)

DTC P1536: | Porucha v obvodu hlavního relé PGM-FI

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P1536?

ANO - Přejděte na 4.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u skříňky pojistek a relé pod kapotou a modulu ECM.n.

4. | Vypněte zapalování.

5. | Vyměňte skříňku pojistek a relé pod kapotou za dobrou.

6. | Zapněte zapalování do polohy (II).

7. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

8. | Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC. Je signalizován kód DTC P1536? ANO - Přejděte na 11. NE - Vyměňte původní skříňku pojistek a relé pod kapotou, potom přejděte na 9.

9. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

10.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1536, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u skříňky pojistek a relé pod kapotou a u modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

11. | Aktualizujte modul ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

12.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC či DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1536, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u skříňky pojistek a relé pod kapotou a u modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n