## Demontáž / montáž zadního sedadla

POZNÁMKA:

- Demontáž a montáž zadního sedadla provádějte za asistence pomocníka.
- Dejte pozor, abyste nepoškrábali obložení a panely nebo neroztrhli potahy sedadel.
- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.

1. | Vytáhněte hlavové opěrky.

2. | Uvolněte příchytky (A) a sundejte potah opěradla (B). Otvory v potahu opěradla protáhněte přezky (C) bezpečnostního pásu zadního sedadla.

3. | Pravé zadní sedadlo: Odmontujte spodní kotvicí šroub prostředního bezpečnostního pásu.

4. | Sklopte obě zadní sedadla dolů.

5. | Uvolněte spony a odtáhněte okraj zadní rohože.

6. | Levé zadní sedadlo: Vyšroubujte šroub pružiny přezky prostředního sedadla.

7. | Levé zadní sedadlo: Odpojte příchytku svazku spínače levého zadního bezpečnostního pásu.

8. | Vyšroubujte šrouby (A) a matice (B) upevňující zadní sedadlo. Pravé zadní sedadlo Levé zadní sedadlo

9. | Vytáhněte pravé zadní sedadlo (A) a levé zadní sedadlo (B) otvory obou zadních dveří.

10.

Sedadlo namontujte zpět v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Před instalací šroubu úchytu se ujistěte, zda pás prostředního sedadla není překroucený nebo zamotaný.
- Utáhněte upevňovací šrouby (A) a matice (B) sedadla předepsaným momentem a v zobrazeném pořadí.

Pravé zadní sedadlo

Levé zadní sedadlo