## Výměna zámku zadního sedadla

POZNÁMKA:

- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.
- Dejte pozor, abyste neroztrhli švy nebo nepoškodili potahy sedadel.

1. | Odmontujte zadní sedadlo.

2. | Odmontujte zadní sedadlo.

3. | Sundejte potah / vycpávku opěradla.

4. | Vyšroubujte šrouby upevňující zadní zámek sedadla (A).

5. | Odpojte drátěnou příchytku (A). Odpojte táhlo (B) zámku sedadla od zámku (C) zadního sedadla.

6. | Uvolněte otočný čep (A) zamykací pojistky (B) od rámu opěradla.

7.

Zámek zadního sedadla namontujte zpět v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Vyměňte demontované drátěné příchytky za nové.
- Dbejte, aby bylo táhlo zámku sedadla pevně připojené.
- Ujistěte se, zda správně funguje zajištění a odjištění zámků zadního sedadla.