## Odstraňování závad obvodů regulátoru teploty (na straně spolujezdce)

1. | Vypněte zapalování.

2. | Přezkoušejte regulátor teploty na straně spolujezdce. Je regulátor teploty na straně spolujezdce v pořádku? ANO - Přejděte na 3. NE - Vyměňte regulátor teploty na straně spolujezdce. n

3. | Odpojte 32P konektor jednotky regulace prostředí ve voze.

4.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi následujícími vývody 32P konektoru jednotky regulace prostředí ve voze a 5P konektoru regulátoru teploty na straně spolujezdce.

32P: | 5P:
č. 1 | č. 5
č. 2 | č. 4
č. 3 | č. 3

Je obvod uzavřený?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Opravte přerušené vedení mezi jednotkou regulace prostředí ve voze a regulátorem teploty na straně spolujezdce.n

5.

Postupně zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi kostrou a vývody č. 1, 2 a 3 32P konektoru jednotky regulace prostředí ve voze.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkrat na kostru ve vedení mezi jednotkou regulace prostředí ve voze a regulátorem teploty na straně spolujezdce.n

NE - Přejděte na 6.

6.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody 32P konektoru jednotky regulace prostředí ve voze, viz dále.

Z vývodu | K vývodům
1 | 2, 3
2 | 3

Je uzavřený obvod mezi některými vývody?

ANO - Opravte zkratované vodiče.n

NE - Přejděte na 7.

7.

Zapněte zapalování do polohy II a zkontrolujte tytéž vývody na kostru.

Je naměřeno nějaké napětí?

ANO - Opravte zkrat na napájení ve vedení mezi jednotkou regulace prostředí ve voze a regulátorem teploty na straně spolujezdce. Tento zkrat může také poškodit jednotku regulace prostředí ve voze. Zkrat na napájecí napětí opravte před provedením výměny jednotky regulace prostředí ve voze.n

NE - Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vodiče u 32P konektoru jednotky regulace prostředí ve voze a 5P konektoru snímače teploty na straně spolujezdce. Pokud jsou kontakty v pořádku, vyměňte jednotku regulace prostředí ve voze za dobrou a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak / indikace zmizí, vyměňte původní jednotku regulace prostředí ve voze.n