Výměna emblému (L13A/R18A)

## Výměna emblému

POZNÁMKA: Při demontáži emblémů dejte pozor, abyste nepoškrábali karosérii.

1. | Strunou prořízněte lepicí pásku na emblému.

2. | Plochu karosérie očistěte houbou zvlhčenou lihem. Po očištění dbejte, aby se na plochy nedostal olej, vazelína či voda.

3. | Umístěte emblém na místo podle obrázku. Vyrovnejte aplikační pásku s okrajem dveří zavazadlového prostoru, přitlačte emblém na místo a stáhněte aplikační pásku.