## Výměna jímky/sušidla dehydrátoru klimatizace

POZNÁMKA: Aby se zabránilo absorbování vzdušné vlhkosti, namontujte dehydrátor co nejdříve.

1. | Odmontujte kondenzátor klimatizace.

2. | Z kondenzátoru klimatizace odmontujte šrouby a sundejte nádobku / dehydrátor (A), držák (B) a O-kroužky (C).

3.

Nádobku / dehydrátor namontujte v opačném sledu operací demontáže. Vyměňte O-kroužky za nové; a před jejich instalací na ně naneste tenkou vrstvu oleje do chladiva (SANDEN SP-10). Zkontrolujte, zda jsou O-kroužky skutečně určeny pro chladivo HFC-134a (R-134a), aby nedocházelo k prosakování.