## Demontáž a montáž jednotky regulace prostředí ve voze a spínače vyhřívání zadního okna

1. | Odmontujte přístrojový panel.

2. | Uvolněte samořezné šrouby a jednotku regulace prostředí ve voze (A).

3. | Namontujte řídicí jednotku v opačném sledu operací demontáže. Po montáži vyzkoušejte různé funkce a přesvedčte se, zda fungují správně.

4. | Spusťte funkci autodiagnostiky a ověřte si, že se v systému nevyskytují žádné problémy.