## Odstraňování závad systému imobilizéru - motor nelze nastartovat klíčem imobilizéru

### Motor nelze nastartovat klíčem imobilizéru

POZNÁMKA: Před provedením postupu odstraňování závad zkontrolujte položky v seznamu ‘‘Zběžná kontrola před odstraňováním závad".

1. | Vypněte zapalování.

2. | Zapněte zapalování do polohy II a sledujte kontrolku imobilizéru. Rozsvítí se kontrolka na cca 0,2 sekundy a potom zhasne? ANO - Přejděte na 3. NE - Přejděte na postup odstraňování závad pro kontrolku imobilizéru. n

3. | Zapněte zapalování do polohy III. Běží motor startéru? ANO - Přejděte na 4. NE - Přejděte k části Systém startování a zkontrolujte motor startéru.n

4. | Pokuste se nastartovat motor pomocí klíče imobilizéru. Startuje motor? ANO - Přejděte na 5. NE - Přejděte na postup odstraňování závad systému PGM-FI podle příznaku:n

5. | Nechte motor běžet a počkejte několik minut. Zhasl motor? ANO - Přejděte na postup odstraňování závad systému PGM-FI podle příznaku:n NE - Systém je v tuto chvíli v pořádku.n