## Výměna dveří zavazadlového prostoru

## Koncové světlo

1.

Odmontujte kryt (A) a dva šrouby od koncového světla (B).

Brzdové / koncové světlo: | 21/5 W
Světlo zadního ukazatele směru: | 21 W

2. | Opatrně odpáčte koncové světlo a odpojte od něj konektory (C).

3. | Namontujte koncové světlo v opačném sledu operací demontáže.

## Vnitřní koncové světlo (světlo dveří zavazadlového prostoru)

1. | Odmontujte krycí panel dveří zavazadlového prostoru.

2.

Odpojte konektor (A) od vnitřního koncového světla (světlo dveří zavazadlového prostoru) (B).

Brzdové / koncové světlo: | 21/5 W

3. | Odmontujte matice a vnitřní koncové světlo (světlo dveří zavazadlového prostoru).

4. | Namontujte vnitřní světlo (světlo dveří zavazadlového prostoru) v opačném sledu operací demontáže.

## Vnitřní koncové světlo (světlo zadního panelu)

1. | Odmontujte obložení dveří zavazadlového prostoru.

2.

Odpojte konektory (A) od vnitřního koncového světla (světlo zadního panelu) (B).

Světlo zpátečky: | 18 W
Zadní mlhové světlo: | 21 W

3. | Odmontujte matice a vnitřní koncové světlo (světlo zadního panelu).

4. | Namontujte vnitřní světlo (světlo zadního panelu) v opačném sledu operací demontáže.