Odstraňování závad podle kódů DTC: P0602 (R18A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0602

DTC P0602: | Chyba programování ECM

POZNÁMKA:

- Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.
- Tento kód DTC je signalizován v případě, že nebyla dokončena aktualizace modulu ECM.
- Během aktualizování modulu ECM nevypínejte zapalování. Pokud byste vypnuli zapalování před dokončením, mohlo by dojít k poškození modulu ECM.

1. | Proveďte aktualizaci modulu ECM.

2. | Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC. Je signalizován kód DTC P0602? ANO - Vyměňte původní modul ECM. n NE - Aktualizace je dokončena.n