## Demontáž a montáž přední středové konzoly

V této části jsou umístěny součásti SRS. Před prováděním oprav nebo údržby se důkladně seznamte s umístěním součástí SRS, bezpečnostními pokyny a pracovními postupy.
POZNÁMKA:

- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.
- Dejte pozor, abyste nepoškrábali přední sedadlo, přístrojovou desku a okolní součásti.
- Nasaďte si čisté bavlněné rukavice, abyste na lesklých površích panelů při instalaci / demontáži nezanechali otisky prstů.

1.

Odmontujte následující součásti:

- Zadní středová konzola
- RHD: Opěrka nohy

2. | Otevřete víko středové schránky.

3. | Lehce povytáhněte přední okraj panelu konzole (A), aby se uvolnily spony. Vytáhněte panel středové konzole (A) nahoru a dopředu a uvolněte jej z výčnělků (B).

4. | Odmontujte víko (A) (RHD) a spony.

5. | Odtáhněte přední středovou konzolu (A), uvolněte spony a odepněte háček (B).

6.

Namontujte přední středovou konzolu v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda spony nejsou poškozené nebo zdeformované, v případě potřeby je vyměňte za nové.
- Pevně zatlačte spony a háčky na místo.