## Odstraňování poruch audiosystému podle příznaků

Příznak | Diagnostický postup | Zkontrolujte také
--- | --- | ---

Slabý příjem frekvence rádia AM/FM nebo rušení signálu

Odstraňování poruch podle příznaku

- Zkrat nebo přerušené vedení anténního svodu
- Modul antény

Hlavním vypínačem nelze přístroj zapnout (na displeji se nic nezobrazí a nejde zvuk) | Odstraňování poruch podle příznaku |
Napájení se nevypne | Odstraňování závad podle příznaku |
Z reproduktorů není slyšet zvuk (displej funguje normálně) | Odstraňování závad podle příznaku |
Zvuk audiosystému je slabý nebo zkreslený (displej funguje normálně) | Odstraňování závad podle příznaku |
Nefunguje osvětlení tlačítek audiosystému | Odstraňování závad podle příznaku |

Paměť předvoleb rádia zmizí

Odstraňování závad podle příznaku

- Stav baterie
- Stav kabelů baterie

CD se nevysunuje | Odstraňování závad podle příznaku |
Hlasitost se nemění | Odstraňování závad podle příznaku |
Ladění rádia nepřepíná stanice | Odstraňování závad podle příznaku |
CD se nenačítá | Odstraňování závad podle příznaku |
Audiodisk se nepřehrává | Odstraňování závad podle příznaku |
Audio disk přeskakuje | Odstraňování poruch podle příznaku | Tlak pneumatik (přehuštěné)
Dálkové ovládání nefunguje správně | Odstraňování závad podle příznaku |
Informace audiosystému se nezobrazují na bdispleji audio-HVAC. Mohou být zasaženy i ovladače HVAC | Odstraňování poruch podle příznaku |