Odstraňování poruch podle kódů DTC: U0423 (184-8) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: U0423 (184-8)

DTC U0423: | Porucha F-CAN (řídicí modul přístrojů)

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Pomocí HDS vymažte DTC.

3.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC U0423?

ANO - Vyměňte řídicí modul přístrojů (tach) za dobrý , a znovu proveďte kontrolu. Pokud není signalizován kód DTC U0423, vyměňte původní řídicí modul přístrojů (tach). n

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n