## Demontáž a montáž mikrofonu navigačního systému

POZNÁMKA:

- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.
- Dejte pozor, abyste nepoškrábali přístrojovou desku a okolní součásti.
- Pod součásti, na kterých právě pracujete, položte dílenskou utěrku, aby se zabránilo poškrábání nebo jinému poškození čelního panelu.

1. | Sundejte přední čtecí světlo a kryt.

2. | Sundejte kryt (A).

3. | Vymontujte mikrofon (A).

4. | Namontujte mikrofon zpět v opačném sledu operací demontáže.