## Odstraňování závad systému bezklíčového ovládání / elektricky ovládaného zamykání dveří / systému zabezpečení - dveře se po odemknutí dálkovým ovladačem zamknou, a to i otevřené

### Dveře se znovu zamknou, a to i v případě, že byly po odemčení pomocí dálkovým ovladačem otevřené

1. | Přepěnte přepínač stropního světla do pozice DOOR.

2. | Zavřete všechny dveře.

3. | Sledujte stropní světlo a kontrolku dveří na řídicím modulu přístrojů (tach). Zhaslo stropní světlo a kontrolka dveří? ANO - Přejděte na 4. NE - Opravte zkrat na konstru ve vedení mezi jednotkou MICU a spínačem dveří.n

4. | Otevřete a zase zavřete postupně všechny dveře.

5.

Sledujte stropní světlo a kontrolku dveří na řídicím modulu přístrojů (tach).

Rozsvítí se při otevření dveří stropní světlo a kontrolka dveří a zhasnou při zavření dveří?

ANO - Vyměňte jednotku MICU za dobrou a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak zmizí, vyměňte původní jednotku MICU.n

NE - Opravte přerušené vedení mezi jednotkou MICU a spínačem dveří. Je-li vedení v pořádku, jedná se o vadný spínače dveří. Vyměňte pohon zámku dveří.n