## Demontáž/montáž obložení interiéru - oblast zadní sklopné stěny vozu

POZNÁMKA:

- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.
- Dejte pozor, abyste neohnuli nebo nepoškrábali obložení a krycí panely.
- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.

1.

Odmontujte horní panel obložení dveří zavazadlového prostoru (A).

-1 | Uvolněte háčky (B) a výčnělky (C) od pravého (E) a levého (D) bočního obložení dveří zavazadlového prostoru.
-2 | Rukou odtáhněte horní obložení dveří zavazadlového prostoru, uvolněte spony a obložení sundejte.

2.

Odmontujte spodní panel obložení dveří zavazadlového prostoru (A).

-1 | Vyšroubujte vruty (B).
-2 | Uvolněte háčky (C) a výčnělky (D) od pravého (F) a levého (E) bočního obložení dveří zavazadlového prostoru.
-3 | Rukou odtáhněte spodní panel obložení dveří zavazadlového prostoru, uvolněte spony (G, H) a obložení sundejte.

3.

Uvolněte střední panel obložení dveří zavazadlového prostoru (A).

-1 | Uvolněte háčky (B) a výčnělky (C) od pravého (E) a levého (D) bočního obložení dveří zavazadlového prostoru.
-2 | Rukou odtáhněte střední panel obložení dveří zavazadlového prostoru, uvolněte spony a obložení sundejte.

4. | Rukou odtáhněte boční obložení (A) dveří zavazadlového prostoru, uvolněte spony (B, C) a obložení sundejte.

5.

Namontujte obložení a panel v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda spony nejsou poškozené nebo zdeformované, v případě potřeby je vyměňte za nové.
- Bezpečně připněte klipy.