## Odstraňování závad systému imobilizéru - kontrolka imobilizéru nezhasne

### Kontrolka imobilizéru nezhasne

1. | Vypněte zapalování.

2. | Připojte systém HDS ke konektoru datového vedení.

3. | Zapněte zapalování (II).

4. | V nabídce IMMOBILIZER zvolte položku IMMOBILIZER INFORMATION.

5.

Na obrazovce systému HDS zvolte SYSTEM CHECK (kontrola systému).

Je u N-1 zobrazeno OK?

ANO - Vyměňte řídicí modul přístrojů (otáčk).n

NE - Vyměňte řídicí jednotku imobilizéru-bezklíčového ovládání za dobrou, zaregistrujte ji a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak/indikace zmizí, vyměňte původní řídicí jednotku imobilizéru-bezklíčového ovládání.n