Popis palivového a výfukového systému - schéma systému EGR (L13A)

## Popis palivového a výfukového systému - schéma systému EGR

### Schématický obrázek systému recirkulace výfukových plynů (EGR)

Systém EGR je snižuje emise oxidů dusíku (NOx) tím, že recirkuluje výfukové plyny skrz ventil EGR a sací potrubí do spalovacích komor. Paměť modulu ECM obsahuje hodnoty pro ideální polohu ventilu EGR při různých provozních podmínkách.
Snímač polohy ventilu EGR detekuje velikost zdvihu ventilu EGR a tento údaj vysílá do modulu ECM. Modul ECM jej potom porovnává s ideálním zdvihem ventilu EGR v paměti, který je určován signály, vysílanými z ostatních snímačů. Pokud je mezi těmito dvěma hodnotami jakýkoliv rozdíl, modul ECM omezí proud do ventilu EGR.