Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0602 (196-1) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0602 (196-1)

DTC P0602: | Chyba programování ECM

POZNÁMKA:

- Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.
- Pokud není dokončena aktualizace modulu ECM, uloží se kód DTC P0602.

1. | Proveďte aktualizaci modulu ECM.

2. | Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC. Je signalizován kód DTC P0602? ANO - Vyměňte modul ECM za dobrý a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak / indikace zmizí po výměně modulu ECM za dobrý, vyměňte původní modul ECM. n NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n