## Demontáž/montáž navigační jednotky

POZNÁMKA: Pokud je navigační jednotka vyměněna nebo odpojena, musí se provést shoda s mapou.

1. | Odmontujte odkládací schránku.

2. | Odmontujte matice, šroub, stahovací pásky svazku a vytáhněte navigační jednotku (A).

3. | Odpojte konektory (B) a vytáhněte navigační jednotku.

4. | Odmontujte šrouby a držák (A).

5. | Namontujte navigační jednotku zpět v opačném sledu úkonů demontáže.