## Demontáž a montáž ochranného skla přístrojů

POZNÁMKA:

- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.
- Dejte pozor, abyste nepoškrábali přístrojovou desku a okolní součásti.
- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.

1. | Přidržte střední část horního štítu (A) panelu přístrojů, odtáhněte ji a uvolněte spony, potom ji sundejte z přístrojové desky.

2. | Namontujte štít v opačném sledu operací demontáže a vyměňte veškeré poškozené spony.