Odstraňování poruch obvodu kontrolky havicích svíček (N22A)

## Odstraňování poruch obvodu kontrolky havicích svíček

1. | Zapněte zapalování (II).

2.

Spuste autodiagnostiku měřicích přístrojů.

Bliká kontrolka havicích svíček?

ANO - Nemá-li modul ECM nejnovějí software, aktualizujte jej a znovu proveďte kontrolu.n

NE - Vyměňte řídicí modul přístrojů za dobrý (otáčkoměr) a znovu proveďte kontrolu. Pokud je obvod MIL v pořádku, vyměňte původní řídicí modul přístrojů (otáčk).