## Odstraňování závad navigačního systému - Nezobrazuje se ikona GPS

### Ikona GPS se nezobrazuje

Diagnostická zkouška: Vedení navigačního vedení
POZNÁMKA:

- Dbejte, aby vozidlo bylo zaparkováno venku a z dosahu budov.
- Viz informace o GPS týkající se zobrazení příjmu satelitů v reálném čase.
- Zkontrolujte, zda okno nad anténou GPS nemá metalické tónování a zda v blízkosti navigační jednotky nebo antény GPS není namontováno nějaké doplňkové elektronické příslušenství.

1.

Zkontrolujte, zda v blízkosti antény systému GPS nebo navigační jednotky není namontováno nějaké doplňkové elektronické příslušenství (může být skryto) nebo zda okno nemá metalické tónování.

Má okno metalické tónování nebo nachází se zde elektronické příslušenství?

ANO - Odstraňte tónování nebo příslušenství a znovu proveďte kontrolu.n

NE - Přejděte na 2.

2.

Přejděte do režimu diagnostiky a ke kontrole antény GPS použijte diagnostiku ‘‘Navi System Link''.

Je ikona ‘‘GPS Ant'' červená?

ANO - Zkontrolujte, zda kabel antény GPS není zkroucený, skřípnutý nebo odpojený. Pokud je ikona stále červená, vyměňte anténu GPS.n

NE - Zkontrolujte, že nic neblokuje anténu GPS umístěnou pod zadní policí a znovu proveďte kontrolu. Vyměňte anténu GPS za funkční a znovu proveďte kontrolu.n

- Pokud příznak zmizel, vyměňte anténu GPS.
- Pokud příznak přetrvává, vyměňte navigační jednotku za dobrou a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak zmizel, vyměňte původní navigační jednotku.