## Odstraňování závad navigačního systému - Ikona vozu při jízdě bloudí po mapě (nedrží se zobrazené cesty) nebo se mapa či ikona otáčejí

### Ikona vozu při jízdě bloudí po mapě (nedrží se zobrazené cesty) nebo se mapa či ikona otáčejí

POZNÁMKA:

- Nejedná se o stejné podmínky jako při jízdě v terénu (nebo na lesních cestách).
- Tento stav způsobí ztráta shody mapy vlivem vstupu špatného snímače. Zkontrolujte, zda signál GPS neblokují doplňková příslušenství nebo jiné předměty. Vždy proveďte shodu mapy než začnete s odstraňováním závad.

1.

Přejděte do diagnostického režimu a na diagnostiku Navi System Link (vedení navigačního systému), diagnostiku Navi ECU (modul ECU navigace) pod ‘‘Unit Check'' (kontrola jednotky), kontrolu Car Status (stav vozidla), kontrolu GPS Information (informace GPS), kontrolu GPS Detail (podrobnosti GPS) a kontrolu Yaw Rate (stáčivá rychlost).

Jsou všechny zkoušky v pořádku?

ANO - Systém je v tuto chvíli v pořádku.n

NE - Opravte příslušný systém. Pokud závada trvá, vyměňte navigační jednotku za dobrou a monitorujte stav.n