## Zkouška snímače vnitřní teploty vozu

1. | Vymontujte snímač vnitřní teploty vozu.

2.

Přidržte snímač vnitřní teploty vozu před středovým ventilačním otvorem přístrojové desky a přezkoušejte jeho funkci.

- Změřte odpor při nastavení systému na maximální chlazení.
- Změřte odpor při nastavení systému na maximální topení.

3. | Porovnejte naměřený odpor mezi vývody č. 1 a č. 2 snímače vnitřní teploty vozu se specifikací uvedenou v následujícím grafu; odpor musí být v rozmezí specifikace.

4. | Jestliže hodnoty odporu nejsou v předepsaných tolerancích, vyměňte snímač vnitřní teploty ve voze.