Výměna palivové nádrže (N22A)

## Výměna palivové nádrže

1. | Vypusťte palivovou nádrž a odpojte 4P konektor (A) jednotky palivové nádrže, rychlospojovací fitinky (B) a hadici (C).

2. | Zvedněte vozidlo a podepřete je montážními stojany.

3. | Odmontujte kryt (D) a chránič palivové nádrže (E).

4. | Odpojte hadice (F). Posuňte objímky dozadu a hadicemi při vytahování otáčejte, aby nedošlo k jejich poškození.

5. | Pod nádrž (G) umístěte zvedák, případně jinou podpěru.

6. | Odmontujte šrouby podpěrného pásu a podpěrné pásy (H).

7. | Vymontujte palivovou nádrž.

8. | Součásti namontujte zpět v opačném sledu úkonů demontáže.