## Výměna rámu střešních clon

V této části jsou umístěny součásti SRS. Před prováděním oprav nebo údržby se důkladně seznamte s umístěním součástí SRS, bezpečnostními pokyny a pracovními postupy.

1. | Odmontujte obložení stropu.

2.

Vymontujte rám střešní clony (A). Při práci si chraňte ruce rukavicemi.

-1 | S pomocníkem, který přidržuje rám, začněte odzadu a vyšroubujte šrouby, pohybem rámu dopředu uvolněte zadní háček (B) a spusťte rám, aby se uvolnily čepy (C).
-2 | Za asistence pomocníka opatrně vytáhněte rám otvorem dveří zavazadlového prostoru. Dejte pozor, abyste nepoškodili obložení interiéru, karosérii nebo potahy sedadel.

3. | Namontujte rám v opačném sledu operací demontáže. Při montáži rámu nejprve připojte zadní háčky do otvorů karosérie.