## Zkouška výparníku čidla teploty klimatizace

1. | Vymontujte čidlo teploty výparníku.

2. | Ponořte snímač do ledové vody a změřte odpor mezi jeho vývody.

3. | Potom na čidlo nalijte teplou vodu a zkontrolujte, zda se hodnota odporu změní.

4. | Porovnejte naměřený odpor se specifikací uvedenou v grafu; odpor musí být v rozmezí specifikace.

5. | Jestliže odpor není v předepsané toleranci, vyměňte snímač teploty výparníku.