Odstraňování závad podle kódů DTC: 11-3x (RHD)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: 11-3x

DTC 11-3x (11-30 až 11-39, 11-3A až 11-3F): | Zkrat na jiný vodič nebo snížený odpor ve vyvíječi plynu airbagu spolujezdce (typ RHD)

Potřebné speciální nástroje
Simulátor vyvíječe plynu SRS ( 07SAZ-TB4011A)

Vedení K simulátoru SRS ( 070AZ-SNA0200)
Rušič zkratu SRS ( 070AZ-SAA0100)

1. | Vymažte paměť DTC.

2.

Zapněte zapalování do polohy II a zkontrolujte, že se kontrolka SRS rozsvítí na cca 6 sekund a zhasne.

Zůstává kontrolka SRS svítit a je signalizován kód DTC 12-3x?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Přejděte na odstraňování náhodných závad. Pokud je signalizován jiný kód DTC, přejděte k tabulce poruchových kódů DTC.

3. | Vypněte zapalování. Odpojte záporný kabel baterie a počkejte 3 minuty.

4. | Odpojte 4P konektor airbagu spolujezdce (A) od kabelového svazku kombinovaného spínače.

5. | Připojte simulátor vyvíječe plynu SRS (konektory 2W) a vedení simulátoru K ke kabelovému svazku kombinovaného spínače.

6. | Připojte záporný kabel zpět k baterii.

7. | Vymažte paměť DTC.

8. | Přečtěte kód DTC. Je signalizován kód DTC 11-3x? ANO - Přejděte na 9. NE - Zkrat ve vyvíječi plynu airbagu spolujezdce; vyměňte airbag spolujezdce. n

9. | Vypněte zapalování. Odpojte záporný kabel baterie a počkejte 3 minuty.

10. | Odpojte konektor A (28P) jednotky SRS od jednotky SRS.

11. | Odpojte simulátor vyvíječe plynu SRS od jeho vedení.

12. | Připojte rušič zkratu SRS (070AZ-SAA0100) k vývodům č. 7 a č. 8 konektoru A (28P) jednotky SRS.

13.

Zkontrolujte odpor mezi vývody vedení simulátoru SRS. Musí být přerušený obvod nebo naměřena hodnota nejméně 1 MW.

Odpovídá odpor předepsané hodnotě?

ANO - Vadná jednotka SRS nebo špatný kontakt u konektoru A (28P) jednotky SRS a jednotkou SRS. Zkontrolujte propojení mezi konektorem a jednotkou SRS. Pokud je propojení v pořádku, vyměňte jednotku SRS. n

NE - Zkrat v kabelovém svazku B kombinovaného spínače; vyměňte kabelový svazek kombinovaného spínače.n