## Odstraňování závad podle kódů DTC: 26-1x

DTC 26-1x (26-10 až 26-19, 26-1A až 26-1F): | Přerušení nebo zvýšený odpor ve vnějším napínači břišního bezpečnostního pásu pravé strany

Potřebné speciální nástroje
Simulátor vyvíječe plynu SRS ( 07SAZ-TB4011A)

Vedení M simulátoru SRS ( 070AZ-SNA0400)

1. | Vymažte paměť DTC.

2.

Zapněte zapalování do polohy II a zkontrolujte, že se kontrolka SRS rozsvítí na cca 6 sekund a zhasne.

Zůstává kontrolka SRS svítit a je signalizován kód DTC 26-1x?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Přejděte na odstraňování náhodných závad. Pokud je signalizován i jiný kód DTC, přejděte k tabulce poruchových kódů DTC, kde jsou uvedeny podrobné informace pro odstraňování poruch.

3. | Vypněte zapalování. Odpojte kabel od záporného pólu baterie a počkejte 3 minuty.

4. | Odpojte 2P konektor (A) vnějšího napínače břišního bezpečnostního pásu pravé strany od podlahového kabelového svazku.

5. | Připojte simulátor vyvíječe plynu SRS (konektor 2 W) a vedení simulátoru M k podlahovému kabelovému svazku.

6. | Připojte záporný kabel zpět k baterii.

7. | Vymažte paměť DTC.

8. | Přečtěte kód DTC. Je signalizován kód DTC 26-1x? ANO - Přejděte na 9. NE - Přerušení nebo zvýšený odpor ve vnějším napínači bezpečnostního pásu pravé strany; vyměňte bezpečnostní pás pravé strany. n

9. | Vypněte zapalování. Odpojte kabel od záporného pólu baterie a počkejte 3 minuty.

10. | Odpojte 4P konektory napínačů obou bezpečnostních pásů a levý 2P konektor vnějšího napínače břišního bezpečnostního pásu.

11. | Odpojte konektor B (28P) jednotky SRS od jednotky SRS.

12.

Změřte odpor mezi vývodem č. 9 a vývodem č. 10 konektoru B (28P) jednotky SRS. Musí být naměřena hodnota 2,0-3,0 W.

Odpovídá odpor předepsané hodnotě?

ANO - Vadná jednotka SRS nebo špatný kontakt u konektoru B (28P) a jednotky SRS. Zkontrolujte připojení. Pokud je připojení v pořádku, vyměňte jednotku SRS. n

NE - Přerušení nebo zvýšený odpor v podlahovém kabelovém svazku; vyměňte podlahový kabelový svazek.n