## Popis systém imobilizéru

Toto vozidlo je vybaveno systémem imobilizéru, který zabrání použití vozidla v případě, že není použit správný klíč zapalování.
Tento systém se skládá z přijímače kombinovaného s bezklíčovým vysílačem, řídicí jednotky imobilizéru-bezklíčového ovládání, kontrolky imobilizéru a modulu ECM.

Při zasunutí klíče imobilizéru (registrovaného přístrojem HDS) do spínače zapalování a jeho otočení do polohy II vyšle imobilizér-řídicí jednotka bezklíčového vysílače napěťový impuls do přijímače v klíči zapalování. Vysílač potom vysílá zpět kódovaný signál pomocí řídicí jednotky imobilizéru-bezklíčového ovládání, který následně vysílá kódovaný signál do modulu ECM.

- Pokud byl použit špatný klíč nebo jednotka kód nepřijala či nerozpoznala, kontrolka se rozsvítí na cca 2 sekundy a bude blikat až do vypnutí zapalování.
- Pokud je zapalování vypnuto, kontrolka desetkrát zabliká, čímž signalizuje, že je jednotka správně nastavená, a potom zhasne.