## Výměna lanka zadního sedadla

POZNÁMKA:

- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.
- Dejte pozor, abyste neroztrhli švy nebo nepoškodili potahy sedadel.

1. | Odmontujte zadní sedadlo.

2. | Odmontujte zadní sedadlo.

3. | Sundejte potah / vycpávku sedáku.

4. | Odpojte drátěnou příchytku (A). Odpojte lanko (b) a vytáhněte jej. Dejte pozor, abyste lanko neohnuli.

5.

Namontujte lanko v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Vyměňte demontované drátěné příchytky za nové.
- Dbejte, aby bylo správně vedené ovládací lanko.
- Dbejte, aby bylo ovládací lanko bezpečně připojeno.