## Odstraňování poruch navigačního systému podle příznaků

Příznak | Diagnostický postup | Zkontrolujte také
--- | --- | ---

Navigační systém zůstane na obrazovce inicializace GPS

Inicializace systému

- Navigační jednotka
- Vedení / anténa GPS
- Svazek / pojistky / spínače

Displej nic nezobrazuje

Odstraňování poruch podle příznaku

- Navigační jednotka
- Displej
- Svazek / pojistky / spínače

Nelze najít adresu nebo systém zadá špatnou trasu | Ověřte si správnou funkčnost pomocí uživatelské příručky | Proveďte srovnání s podobným vozidlem

Ikona vozu mizí z cesty, je nestálá nebo se vzdaluje skutečné poloze

Odstraňování závad podle příznaku

- Navigační jednotka
- Vedení / anténa GPS
- Modul ECM (impulsy rychlosti a paliva)
- Svazek / pojistky / spínače

Obrazu chybí barva nebo odstín

Odstraňování závad podle příznaku

- Navigační jednotka
- Displej
- Svazek / pojistky / spínače

Na obrazu jsou čáry či jiné ruchy

Odstraňování závad podle příznaku

- Navigační jednotka
- Displej
- Svazek / pojistky / spínače

Ovladače nefungují

Odstraňování závad podle příznaku

- Navigační jednotka
- Displej
- Ovladač
- Svazek / pojistky / spínače

Ikona GPS se nezobrazuje

Odstraňování závad podle příznaku

- Navigační jednotka
- Vedení / anténa GPS
- Svazek / pojistky / spínače

Hlasové pokyny pro jízdu nejsou slyšet

Odstraňování závad podle příznaku

- Navigační jednotka
- Audiosystém / zesilovač
- Svazek / pojistky / spínače

Hlasové ovládání nefunguje / nereaguje

Odstraňování závad podle příznaku

- Navigační jednotka
- Mikrofon / spínač hlasového ovládání
- Svazek / pojistky / spínače

Chybová hlášení obrazovky DVD

Odstraňování závad podle příznaku

- Navigační jednotka
- Displej
- DVD

Hlasové ovládání nemůže ovládat klimatizaci

Odstraňování závad podle příznaku

- Displej
- Svazek / pojistky / spínače

Nefunkční denní / noční režim displeje

Odstraňování závad podle příznaku

- Displej
- Řídicí modul přístrojů (CAN)
- Svazek / pojistky / spínače

Systém se neustále zavírá

Odstraňování závad podle příznaku

- Navigační jednotka
- Svazek / pojistky / spínače
- DVD

Po každém nastartování naskočí obrazovka okamžité diagnostiky | Odstraňování závad podle příznaku |

Příznak | Diagnostický postup | Zkontrolujte také
--- | --- | ---

Ikona vozu při jízdě bloudí po mapě (nedrží se zobrazené cesty) nebo se mapa či ikona otáčejí

Odstraňování závad podle příznaku

- Navigační jednotka
- Vedení / anténa GPS
- ECM

Navigační systém zůstává zapnutý po vypnutí zapalování | Odstraňování závad podle příznaku |
Navigace nemůže ovládat audiosystém | Odstraňování závad podle příznaku |

Navigace často požaduje kód a vyžaduje inicializaci GPS

Odstraňování závad podle příznaku

- Navigační jednotka
- Svazek / pojistky / spínače

Slabý příjem nebo rušení RDS-TMC | Odstraňování závad podle příznaku. |