## Zkouška měřiče teploty venkovního vzduchu

1. | Vymontujte snímač vnější teploty vzduchu.

2. | Ponořte snímač do ledové vody a změřte odpor. Potom na snímač nalijte teplou vodu a zkontrolujte, zda se hodnota odporu změní.

3. | Porovnejte naměřený odpor mezi vývody č. 1 a č. 2 snímače vnější teploty vzduchu se specifikací uvedenou v následujícím grafu; odpor musí být v rozmezí specifikace.

4. | Jestliže hodnoty odporu nejsou v předepsaném rozmezí, snímač venkovní teploty vyměňte.