Odstraňování závad podle kódů DTC: P2610 (R18A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P2610

DTC P2610: | Porucha funkce vnitřního časovače modulu ECM při vypnutém zapalování

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Pomocí HDS vymažte DTC.

3.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P2610?

ANO - Proveďte aktualizaci modulu ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo jej vyměňte za dobrý a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak / indikace zmizí po výměně modulu ECM za dobrý, vyměňte původní modul ECM. n

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n