## Odstraňování závad navigačního systému - Po každém nastartování naskočí obrazovka okamžité diagnostiky

### Po každém nastartování se objeví obrazovka ‘‘In Line Diag''

1.

Když je navigační jednotka poprvé spuštěna ve výrobním závodu, objeví se obrazovka ‘‘factory diagnosis'' (výrobní diagnostika) (In Line Diag). Výrobce ověřuje funkčnost systému a poté výrobní diagnostiku ‘‘factory diagnostic'' deaktivuje. Dokud neprovedete řádné potvrzení, obrazovka se objeví po každém nastartování vozidla.

2.

Aby se obrazovka příště neobjevila, postupujte následovně:

- Po dobu 5 sekund přidržte tlačítka (tlačítko Menu + Map + Cancel) (objeví se obrazovka ‘‘Select Diagnosis Items'' (volba položky diagnostiky).
- Přidržte tlačítko Map 5- 10 sekund (objeví se obrazovka s tlačítkem ‘‘Complete'' (dokončit)).
- Stiskněte tlačítko ‘‘Complete'' a potom tlačítko ‘‘Return'' (systém se může restartovat).
- Znovu nastartujte vozidlo a schválením zobrazených informací ‘‘PDI of the navigation system'' (PDI navigačního systému) potvrďte normální funkčnost.