## Odstraňování závad podle kódů DTC: N+AUTO

Signalizace DTC N a AUTO: | Závada motoru pro řízení režimu

1. | Vymažte kód DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3. | Spusťte funkci autodiagnostiky jednotky regulace prostředí ve voze.

4. | Zkontrolujte, zda se nevyskytují nějaké kódy DTC. Je signalizován kód DTC N a AUTO? ANO - Vyměňte motor režimu řízení. n NE - Náhodná závada.n