Demontáž/montáž čističe vzduchu (N22A)

## Demontáž/montáž čističe vzduchu

1. | Zkontrolujte, zda máte kódy proti krádeži rádia a zapište si frekvence předvoleb pro tlačítka rádia.

2. | Vytáhněte baterii.

3. | Vymontujte lůžko baterie.

4. | Vyšroubujte šroub (A).

5. | Odpojte konektor (B) snímače MAF / snímače 1 IAT a držák (C) kabelového svazku.

6. | Odmontujte čistič vzduchu (D).

7. | Součásti namontujte zpět v opačném sledu úkonů demontáže.

8.

Připojte záporný kabel zpět k baterii a proveďte následující:

- Zadejte kódy zabezpečení proti krádeži audiosystému a navigačního systému a vložte je do paměti frekvence předvoleb autorádia.
- Nastavte hodiny.